Для обновления микрокода Устройства необходим компьютер с операционной системой Windows 10 - 11),
 преобразователь интерфейсов USB-RS485, и перемычка из провода или джампера для создания электрического соединения.

Порядок действий для обновления микрокода:
–	1.Установить перемычку из провода между двумя контактами FW_UPD (рис 1);
–	2.Подключить преобразователь интерфейсов USB - RS485 к компьютеру (USB соединение) и к Устройству (соединение RS485);
–	3.Подать питание на Устройство. Готовность к смене микрокода сигнализируется частым миганием светодиода OpenTherm (рис.2);
–	4.Войти в папку с прошивкой. В ней должны находиться два файла: nvt_flash_loader.exe и opentherm_modbus_wb.enc;
–	5.Запустить nvt_flash_loader.exe и следовать инструкциям на экране;
–	6.Удалить перемычку.

ВНИМАНИЕ!  После перепрошивки модуль вернется к заводским настройкам.
