Аппарат для гальванизации и электрофореза универсальный «ЭЛФОР-ПРОФ 2.0»  

Код позиции КТРУ: 26.60.13.190-00000048
Наименование товара, работы, услуги
Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная
Единицы измерения (количество товара) штука

	№ п/п
	Наименование товара
	Товарный знак «или эквивалент» 
либо товарный знак 
(при условии несовместимости товаров)
	№ показателя
	Показатель (характеристика) товара
	Единица измерения показателя (характеристики) 
(при наличии)
	Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя
	Кол-во, единица измерения в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ)

	1
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	Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза универсальный «ЭЛФОР-ПРОФ 2.0»   

Код МИ 335360

КТРУ 26.60.13.190-00000048
	НЕВОТОН
	1.
	Комплект поставки:
	
	

	
	
	ЭЛФОР
	2.
	Аппарат в собранном виде
	шт.
	1
	1 шт.

	
	
	
	3.
	Токоподвод пациента раздвоенный
с наконечниками
	шт.
	2
	

	
	
	
	4.
	Токоподвод пациента одинарный
с наконечниками
	шт.
	4
	

	
	
	
	5.
	Зажимы типа «крокодил»
	шт.
	4
	

	
	
	
	6.
	Электроды резиновые (многоразовые)
	шт.
	4
	

	
	
	
	7.
	Электрод лабильный пассивный
	шт.
	1
	

	
	
	
	8.
	Электрод лабильный активный сферический
	шт.
	2
	

	
	
	
	9.
	Электрод лабильный активный конический
	шт.
	1
	

	
	
	
	10.
	Технические характеристики
	

	
	
	
	11.
	Режимы воздействия
	
	гальванический ток;
импульсный ток
	

	
	
	
	12.
	Максимальная величина выходного тока
	мА
	50
	

	
	
	
	13.
	Диапазоны установки тока
	шт.
	2
	

	
	
	
	14.
	Диапазон установки тока I
	мА
	0 – 5
	

	
	
	
	15.
	Диапазон установки тока II
	мА
	0 – 50
	

	
	
	
	16.
	Шаг регулировки силы тока в диапазоне I
	мА
	0,02
	

	
	
	
	17.
	Шаг регулировки силы тока в диапазоне II
	мА
	0,1
	

	
	
	
	18.
	Частота импульсов в режиме «импульсный ток»
	Гц
	5 – 10
	

	
	
	
	19.
	Длительность импульсов в режиме «импульсный ток»
	мкс
	500
	

	
	
	
	20.
	Цифровой индикатор тока
	Х
	Наличие
	

	
	
	
	21.
	Диапазон установки времени процедуры таймера
	мин
	10 – 30
	

	
	
	
	22.
	Дискретность установки времени процедуры
	мин
	5
	

	
	
	
	23.
	Подача звукового сигнала по окончании установленного времени процедуры
	Х
	Наличие 
	

	
	
	
	24.
	Звуковой сигнал при обрыве в цепи пациента
	Х
	Наличие
	

	
	
	
	25.
	Блокировка подачи тока при разомкнутой цепи пациента
	Х
	Наличие
	

	
	
	
	26.
	Частота питающей сети переменного тока
	Гц
	50
	

	
	
	
	27.
	Напряжение питающей сети переменного тока
	В
	220 ± 20
	

	
	
	
	28.
	Мощность, потребляемая от сети
	Вт
	15
	

	
	
	
	29.
	Габаритные размеры корпуса аппарата
	мм
	275х217х76
	

	
	
	
	30.
	Масса аппарата
	кг
	1,2
	

	
	
	
	31.
	Класс защиты по электробезопасности
	Х
	II по типу ВF
	

	
	
	
	32.
	Срок службы аппарата
	лет
	5
	



